|  |  |
| --- | --- |
| **Коды ошибок варочных панелей Bosch** | |
|  |  |
| **КОД ОШИБКИ** | **ОПИСАНИЕ** |
| 5afe / SAFE | Неисправен индикатор остаточной температуры. |
| e135 | Поломка датчика переключения мощности конфорки. |
| 1e | Нет контакта на термопаре. |
| Горит h / hh | Остаточное тепло. Необходимо подождать несколько минут. Если надпись не исчезла, значит неисправен индикатор остаточной температуры. |
| e3 | Ошибка в электронном блоке. Требуется сброс программы. |
| Ошибка f s | Потеря связи между блоком индикации и модулем управления. |
| Ошибка 22 | Повреждение реле управления. |
| e02 | Датчик температуры одной из конфорок не отвечает на сигнал с блока управления. |
| e6 | Термопара и датчик температуры не согласовывают данные между собой. |
| d | Система пытается выполнить сброс памяти EEPROM. |
| Ошибка 31 | Вздутие конденсатора на блоке питания. |
| Ошибка 32 | Вздутие конденсатора на модуле управления. |
| Ошибка 531 | Повреждение электронной платы. |
| er26 | Сбой в работе электронного модуля. |
| 2hf | Неисправен фильтр сетевых помех. |
| e8 | Требуется замена термостата. |
| Мигают чёрточки | Возможно неправильно подобрана посуда. Так же может быть неисправен модуль управления индукционной панели. |
| u1 | Требуется ремонт блока управления. |
| Показывает все 8 | Требуется сброс прошивки. |
| c11 | Требуется замена термостата. |
| Ошибка 18 | Неисправен нагревательный элемент. |
| e13 | Проверьте работу вентилятора. |
| e142 | Системная ошибка. Требуется диагностика платы управления. |
| e139 | Системная ошибка. Требуется диагностика платы управления. |
| e132 | Повреждение электропроводки. |
| e32 | Возможно появились тараканы внутри модуля управления. |
| e239 | Обратитесь в сервисный центр. Требуется ремонт электронной платы. |
| e239 | Повреждение температурного сенсора. |
| e9111 | Ошибка во временной ячейке памяти. |
| Мигает 0 (О) | Ошибка указывает на активацию ограничителя времени. Система автоматически отключает конфорку, если на ней долго готовить при одной и той же температуре. Чтобы сбросить ошибку, просто отключите и включите конфорку заново. |
| Мигает E (Е) | Скорее всего панель управления грязная или на неё поставили посторонний предмет. Ещё ошибка может возникнуть, если капли воды попадут на активный сенсор. Протрите сухой тряпкой панель начисто, ошибка исчезнет в течение 10 секунд. |
| E0 | Неисправность инвертора. После диагностики будет понятно, делать ремонт или заменить инвертор модульным способом. |
| E4 | Неисправен индукционный модуль. Подробнее про ошибку Е4 |
| E26 | Неправильная конфигурация в электропитании. Проверьте напряжение в сети, а лучше – вызовите электрика. Скорее всего неисправна розетка или силовой кабель. |
| F0 | Ошибка F0 (её называют «нулевой рубеж»), или по-другому, ошибка пустышка. В описании скорее всего будет сказано, что индикатор остаточного тепла неисправен. Но, это не совсем правда. На контакты датчика тепла попала влага. Производителем допускается такой сценарий работы, поэтому дайте плите постоять в течение 5 часов. Влага исчезнет, как и ошибка. |
| F2 | Когда плита долго работает, её конфорки перегреваются. Если не дать им остыть, то нагревательные элементы могут начать деградировать. Эта ошибка предупреждает такую возможность, поэтому, чтобы её сбросить (ошибку), отключите плиту, дайте ей остыть. |
| F4 | Включилась блокировка всей плиты. Это может быть либо неисправность, либо включена защита от нежелательных прикосновений (дети, домашние животные). Снять блокировку можно, следуя инструкциям в сервисной книжке. |
| F5 | Сбросить ошибку можно перепрошивкой платы управления. Работа выполняется на дому. |
| F7 | Ошибка в чтении данных о программе готовки. Сделайте сброс, посредством отключения варочной поверхности от источника питания. |
| F8 | Конфорка проработала 20 минут без посуды. Такое бывает, если случайно включить плиту или наоборот, забыть выключить. |